**Die Unterklassen der Gefahrgutklasse 1:**

[Unterklasse 1.1](https://www.gefahrgutshop.de/produkte/adr-kennzeichnung/gefahrgutklasse-1/1-1-unterklasse/)  massenexplosionsfähig
 Explosion erfasst die gesamte Ladung praktisch gleichzeitig

[Unterklasse 1.2](https://www.gefahrgutshop.de/produkte/adr-kennzeichnung/gefahrgutklasse-1/1-2-unterklasse/) nicht massenexplosionsfähig
 Bildung von Splitter-, Spreng- und Wurfstücken

[Unterklasse 1.3](https://www.gefahrgutshop.de/produkte/adr-kennzeichnung/gefahrgutklasse-1/1-3-unterklasse/) nicht massenexplosionsfähig geringe Gefahr von Luftdruck oder Bildung von Splitter-, Spreng- und Wurfstücken oder beidem

[Unterklasse 1.4](https://www.gefahrgutshop.de/produkte/adr-kennzeichnung/gefahrgutklasse-1/1-4-unterklasse/) nicht massenexplosionsfähig geringe Explosionsgefahr / Auswirkungen im Wesentlichen auf das Versandstück beschränkt

[Unterklasse 1.5](https://www.gefahrgutshop.de/produkte/adr-kennzeichnung/gefahrgutklasse-1/1-5-unterklasse/) massenexplosionsfähig unempfindlich, Detonation unter normalen Beförderungsbedingungen sehr gering

[Unterklasse 1.6](https://www.gefahrgutshop.de/produkte/adr-kennzeichnung/gefahrgutklasse-1/1-6-unterklasse/) nicht massenexplosionsfähig
 Extrem unempfindlich, unbeabsichtigte Zündung und Fortpflanzung unwahrscheinlich